## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης ( Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί υπογεγραμμένο με την Τεχνική Προσφορά)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/Α****Τμήματος/Είδους** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** | **ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΄Η ΜΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ** |
| 1.1 | CPU: Core- i5 10th Gen 3.1Ghz 6c/12t ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 1.2 | RAM: 8GB DDR4 2666 Mhz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 1.3 | SSD 256GB ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 1.4 | Windows 10 Pro 64bit Eng |  |  |
| 1.5 | Intel UHD Graphics 630 ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 1.6 | Θύρα Ethernet 1 x10/100/1000 |  |  |
| 1.7 | Usb Πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |
| 1.8 | Εγγύηση 3 Χρόνια ή ισοδύναμο ή καλύτερο NBD |  |  |
| 1.9 | DVD-RW |  |  |
| 1.10 | Small form factor (SFF) |  |  |
| 1.11 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 2.1 | CPU: Core- i7 10th Gen 2.9Ghz 8c/16t ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 2.2 | RAM: 8GB DDR4 2933 Mhz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 2.3 | Nvme 256GB ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 2.4 | Windows 10 Pro 64bit Eng |  |  |
| 2.5 | Intel UHD Graphics 630 ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 2.6 | Θύρα Ethernet 1 x10/100/1000 |  |  |
| 2.7 | Θύρες Display port x2 ή Θύρα Display port + HDMI |  |  |
| 2.8 | Usb Πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |
| 2.9 | Εγγύηση 3 Χρόνια ή ισοδύναμο ή καλύτερο NBD |  |  |
| 2.10 | DVD-RW |  |  |
| 2.11 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 3.1 | Monitor: 15,6’’ FHD (1920X1080) ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 3.2 | CPU: Core- i5 9th Gen 2.4Ghz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 3.3 | RAM: 8GB DDR4 2666 Mhz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 3.4 | SSD 256GB ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 3.5 | Windows 10 Pro 64bit Eng |  |  |
| 3.6 | Intel UHD Graphics 630 ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 3.7 | Θύρα Ethernet 1 x10/100/1000 |  |  |
| 3.8 | Ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο |  |  |
| 3.9 | Εγγύηση 3 Χρόνια ή ισοδύναμο ή καλύτερο NBD |  |  |
| 3.10 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 4.1 | Monitor: 13,3’’ FHD (1920X1080) ή 14’’ FHD (1920X1080) |  |  |
| 4.2 | CPU: Core- i7 10th Gen 2.8Ghz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 4.3 | RAM: 16GB DDR4 3200 Mhz ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 4.4 | SSD 256GB ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 4.5 | Windows 10 Pro 64bit Eng |  |  |
| 4.6 | Intel UHD Graphics 630 ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 4.7 | Θύρα Ethernet 1 x10/100/1000 |  |  |
| 4.8 | Ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο |  |  |
| 4.9 | Εγγύηση 3 Χρόνια ή ισοδύναμο ή καλύτερο NBD |  |  |
| 4.10 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 5.1 | Ενσύρματο Πληκτρολόγιο USB Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 5.2 | Γλώσσες : Ελληνικά- Αγγλικά |  |  |
| 5.3 | Τύπος πλήκτρων μεμβράνης |  |  |
| 5.4 | Χρώμα Μαύρο |  |  |
| 6.1 | Ενσύρματο Ποντίκι USB Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 6.2 | 1000 DPI |  |  |
| 6.2 | Τύπος: Optical |  |  |
| 6.3 | Μέγεθος Standard |  |  |
| 6.4 | Χρώμα Μαύρο |  |  |
| 7.1 | Ακουστικά τύπου Headset/ over ear |  |  |
| 7.2 | Συνδεσιμότητα 3,5mm |  |  |
| 7.3 | Χρώμα Μαύρο |  |  |
| 7.4 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο |  |  |
| 7.5 | Volume Control |  |  |
| 8.1 | Monitor 24 inch FHD IPS 1920X1080 60Hz |  |  |
| 8.2 | Χρόνος Απόκρισης 6ms |  |  |
| 8.3 | Αναλογία Οθόνης 16:9 |  |  |
| 8.4 | Αντίθεση 1000:1 |  |  |
| 8.5 | Φωτεινότητα 250cd/m2 |  |  |
| 8.6 | Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετη 178/178) |  |  |
| 8.7 | Ηχεία 2x5 Watt |  |  |
| 8.8 | Είσοδοι: 1x Displayport, 1x D-Sub, 3x USB 3.0(1x USB 3.0 Charging Port), HDMI, Headphone/Microphone combo jack |  |  |
| 8.9 | Vesa 100x100 |  |  |
| 8.10 | Camera 2.12 MP FHD Image Sensor and dual IR LEDs with infrared camera and dual mic array (with noise cancellation) |  |  |
| 8.11 | Εγγύηση 3 Χρόνια ή ισοδύναμο ή καλύτερο NBD |  |  |
| 8.12 | Μεγάλου κατασκευαστικού οίκου για επιχειρησιακή εγκατάσταση πχ (DELL, HP ή ισοδύναμο ή καλύτερο) |  |  |
| 9.1 | SSD Hard Disk 240GB 2.5’’, SATA III, Read Speed: 500 Mbit/sec, Write Speed: 350 Mbit/sec ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 10.1 | SSD Hard Disk 480GB 2.5’’, SATA III, Read Speed: 500 Mbit/sec, Write Speed: 450 Mbit/sec ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 11.1 | Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι 2TB 2,5’’, Χρώμα: Μαύρο |  |  |
| 11.2 | Συνδεσιμότητα: USB 3.0 ή ισοδύναμο ή καλύτερο |  |  |
| 12.1 | Τρίποδο με ρύθμιση ύψους έως 145cm, ρυθμιζόμενοι βραχίονες, κεντρικός ρυθμιζόμενος μεταβλητού ύψους μηχανισμός τριών κατευθύνσεων |  |  |
| 13.1 | Δικτυακοί Σαρωτές Ταχύτητας τύπου Sheetfed(με τροφοδότη φύλλων) |  |  |
| 13.2 | Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Επαγγελματικές κάρτες, Πιστωτικές κάρτες |  |  |
| 13.3 | Συνδέσεις USB 3.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |  |  |
| 13.4 | Οπτική ανάλυση: 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα) |  |  |
| 13.5 | ADF Minimum Document Size 50,8 mm x 50,8 mm (οριζόντια x κατακόρυφα) |  |  |
| 13.6 | ADF Maximum Document Size 215,9 mm x 6.096 mm (οριζόντια x κατακόρυφα) |  |  |
| 13.7 | Ταχύτητα σάρωσης Μονόχρωμο: 45 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 45 Σελίδες / λεπτό , Resolution: 200 / 300 dpi, Μονόχρωμο: 90 Εικόνες/min - Χρώμα: 90 Εικόνες/min , Resolution: 200 / 300 dpi |  |  |
| 13.8 | Βάθος χρώματος Είσοδος: 30 Bit Χρώμα / 10 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο |  |  |
| 13.9 | Σάρωση Διπλής Όψης |  |  |
| 13.10 | Αυτόματη Τροφοδοσία Εγγράφων |  |  |
| 13.11 | Δια δραστική Οθόνη Αφής, Έγχρωμη, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,9 εκ. |  |  |
| 13.12 | Ultrasonic Sensor |  |  |
| 13.13 | Χαρακτηριστικά: Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής Α3, Αφαίρεση κενών, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Automatic Folder Creation, Barcode Recognition, Πλήρες ζωνικό OCR |  |  |
| 13.14 | Protocol support TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP |  |  |
| 13.15 | Οδηγός TWAIN, WIA, ISIS |  |  |
| 13.16 | Συμβατό λειτουργικό σύστημα Windows 10 |  |  |
| 13.17 | Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος  |  |  |
| 14.1 | Τεχνολογία Εκτύπωσης Μονόχρωμο λέιζερ |  |  |
| 14.2 | Οθόνη Έγχρωμη οθόνη LCD 2,4 ιντσών (60 mm) |  |  |
| 14.3 | Μεγέθη μέσων εκτύπωσης A6, Oficio, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, JIS-B5, A4, Νομικός, A5, Γράμμα, B5 Φάκελος, Δήλωση, C5 Φάκελος, Εκτελεστικός, Παγκόσμιος, DL Φάκελος, Σελίδα, 10’ Φάκελος |  |  |
| 14.4 | Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Δίσκος εξόδου 550 φύλλων, Είσοδος 550 φύλλων |  |  |
| 14.5 | Standard θύρες επέκτασης Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος Β), Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας |  |  |
| 14.6 | Ταχύτητα Εκτύπωσης Έως: Μαύρο: 52 Σελίδες/λεπτό (ppm)1 (A4) |  |  |
| 14.7  | Ταχύτητα Εκτύπωσης Διπλής Όψης Έως: Μαύρο: 32 Όψεις ανα λέπτό1 (A4) |  |  |
| 14.8 | Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 4.8 Δευτερόλεπτα |  |  |
| 14.9 | Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο 1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας, 600 x 600 dpi, 1200 ποιότητα εικόνας |  |  |
| 14.10 | Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης |  |  |
| 14.11 | Επεξεργαστής Dual Core, 0.8 MHz |  |  |
| 14.12 | Μνήμη Ενσωματωμένη: 512 MB Μέγιστη: 2560 MB |  |  |
| 14.13 | Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης Standard: 5e εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, PDF 1.7 εξομοίωση, Άμεση εικόνα, AirPrint™ |  |  |
| 14.14 | Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά., 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, 3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS |  |  |
| 14.15 | Άμεση σύνδεση USB, Δίκτυο Ethernet  |  |  |
| 14.16 | Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |  |  |
| 14.17 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows 10 |  |  |
| 14.18 | Εγγύηση Τουλάχιστον 1 έτος |  |  |
| 15 | Bluetooth adapters-εμβέλεια 10 μέτρα , Bluetooth 4.0, plug & play windows 10, σύνδεση usb |  |  |
| 16 | Αντάπτορας displayport(Male) to hdmi(female)  |  |  |
| 17 | Αντάπτορας thunderbolt(Male) to displayport(female) |  |  |
| 18.1 | ΚΑΜΕΡΑ: Βιντεοκλήσεις Full HD 1.080 p (έως 1.920 x 1.080 pixel) και βιντεοκλήσεις HD 720 p (έως 1.280 x 720 pixel) στις εφαρμογές που υποστηρίζονται. Οπτικό πεδίο: Διαγώνια: 78°, Οριζόντια: 70.42°, Κατακόρυφα: 43.3°Ψηφιακό ζουμ 1,2x HD. Στέλεχος επέκτασης 22,8 cm για ανύψωση / γωνία κάμερας στο επίπεδο των ματιώνΤεχνολογία Rightlight™ 2 για καθαρότητα σε διάφορες συνθήκες φωτισμού, ακόμη και με χαμηλό φωτισμόΚάμερα LED για ένδειξη ενεργούς συνεχούς ροής |  |  |
| 18.2 | Ενσωματωμένο ηχείο ανοικτής συνομιλίας πλήρως αμφίδρομης επικοινωνίας με τεχνολογία εξάλειψης αντήχησης και θορύβου. Στοιχεία ελέγχου για απάντηση/τερματισμό κλήσης, ένταση ήχου, σίγαση και κίνηση κάμερας |  |  |
| 18.3 | Πανκατευθυντικό μικρόφωνο με εμβέλεια διαμέτρου 2,4 m. Απόκριση συχνότητας: 200Hz – 8KHz |  |  |
| 18.4 | Ηχεία (Rx). Απόκριση συχνότητας: 220Hz – 20KHz. Μέγιστη απόδοση: 80 dB SPL στο 0,3 μέτρο |  |  |
| 18.5 | ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Εμβέλεια IR 3 m |  |  |
| 18.6 | Άμεση σύνδεση μέσω USB. Πιστοποίηση για το Skype για επιχειρήσεις και έτοιμο για χρήση με το TeamsΠιστοποίηση Zoom. Πιστοποίηση Fuze. Συμβατό με Google Meet. Συμβατότητα με Cisco Jabber® και WebEXΣυμβατότητα με BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo και άλλες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, εγγραφής και μετάδοσης που υποστηρίζουν κάμερες USB |  |  |
| 19.1  | Διαστάσεις : 196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38") |  |  |
| 19.2 | Networking Interface: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |  |  |
| 19.3 | Ports: (1) USB 2.0 Port |  |  |
| 19.4 | Buttons : Reset |  |  |
| 19.5 | Antennas: (3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi |  |  |
| 19.6 | Wi-Fi Standards : 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
| 19.7 | Power Method Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af/803.2at Supported (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC) |  |  |
| 19.8 | Power Supply: PoE Adapter  |  |  |
| 19.9 | Max TX Power 22 dBm |  |  |
| 19.10 | Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |  |
| 19.11 | Maximum Power Consumption 9W |  |  |
| 19.12 | Certifications CE, FCC, IC |  |  |
| 19.13 | Να προσφερθούν τα παρελκόμενα για την εγκατάσταση των AP στην οροφή |  |  |
| 19.14 | Θα πρέπει να είναι συμβατά με Controller της Unifi για κεντρική διαχείριση. |  |  |
| 19.15 | Χρήση: Εσωτερικού χώρου |  |  |
| 19.16 | Concurrent Clients: 200+ |  |  |
| 19.17 | VLAN: 802.1Q |  |  |
| 19.18 | 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |  |  |
| 20 | Western Digital Red Pro NAS HARD DRIVE 4TB (256MB Cache) |  |  |
| 21 | Western Digital Red Pro NAS HARD DRIVE 4TB (128MB Cache) |  |  |
| 22.1 | Τεχνολογία: Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutterLCD Panel: 0,67 inch with D10 |  |  |
| 22.2 | Μέγιστη Ανάλυση 1920 χ 1200 |  |  |
| 22.3 | Εικόνα: * Colour Light Output: 4.200 Lumen- 2.410 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
* White Light Output: 4.200 Lumen - 2.410 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
* Πραγματική ανάλυση: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
* High Definition: Full HD
* Aspect Ratio: 16:10
* Αναλογία αντίθεσης: 15.000 : 1
* Πηγή φωτός: Λάμπα
* Λυχνία: 230 Watt, 5.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
* Τραπεζοειδής διόρθωση: Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 30 °
* Επεξεργασία βίντεο: 10 Bit
* Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D: 200 Hz - 240 Hz

Αναπαραγωγή χρωμάτων: Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |  |  |
| 22.4 | Φακός:* Λόγος Βεληνεκούς: 1,39 - 2,23:1
* Μεγέθυνση: Manual, Factor: 1 - 1,6
* Φακός: Φακός
* Μέγεθος προβολής: 30 inches - 300 inches
* Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός απόστασης προβολής: 1,5 m ( 45 inch screen) / 8,9 m ( 260 inch screen)
* Projection Lens F Number: 1,5 – 2
* Εστιακή απόσταση: 23 mm - 38,4 mm
* Εστίαση: Χειροκίνητα

Offset: 26,9 : 1 |  |  |
| 22.5 | Συνδεσιμότητα:* Λειτουργία οθόνης USB: 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

Συνδέσεις: Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, MHL, Έξοδος RGB, Είσοδος RGB (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος HDMI (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος VGA (2x), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Τύπου B, USB 2.0 Τύπου A, Miracast, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |  |
| 22.6 | Προηγμένα Χαρακτηριστικά:* Ασφάλεια: Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
* 2D Colour Modes: Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας
* Χαρακτηριστικά: AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Πάγωμα εικόνας, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
* Τρόποι λειτουργίας χρώματος: Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

Projector Control: via: AMX, Crestron, Control4 |  |  |
| 22.7 | Γενικά:* Κατανάλωση ενέργειας: 331 Watt, 227 Watt (οικονομική λειτουργία), 2 Watt (σε Standby)
* Supply Voltage: AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
* Διαστάσεις: 309‎ x 282 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
* Βάρος: 3,2 kg
* Επίπεδο θορύβου: Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
* Θερμοκρασία: Λειτουργία 5° C - 35° C
* Ηχεία: 16 Watt
* Παραδοτέος εξοπλισμός: Καλώδιο VGA, Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Τηλεχειρισμός με μπαταρίες, Λογισμικό (CD), Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM), Warranty card, Μονάδα W-LAN

Χρώμα: Λευκό |  |  |
| 22.8 | Εγγύηση Τουλάχιστον 5 έτη |  |  |
| 23 | OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL Acdmc |  |  |
| 24.1 | Docking Station για 2 σκληρούς δίσκους SATA 2.5" και 3.5" με σύνδεση USB 3.0 και λειτουργίες Clone και JBOD. |  |  |
| 24.2 | Σύνδεση USB 3.0 για ταχύτητες έως και 5 Gbit/s και υποστήριξη UASP |  |  |
| 24.3 | Υποστηρίζει SATA III 6 Gbit/s |  |  |
| 24.4 | Bootable HDD Cloning χωρίς τη χρήση Η/Υ (Stand alone) |  |  |
| 24.5 | JBOD: ο Η/Υ ανιχνεύει 2 ανεξάρτητους δίσκους |  |  |
| 24.6 | Υποστηρίζει HDD / SSD 2.5" και 3.5" SATA I/II/III |  |  |
| 24.7 | Plug & Play και Hot Swap |  |  |
| 24.8 | Να διαθέτει LED ένδειξης τροφοδοσίας, λειτουργίας του δίσκου αλλά και της προόδου της διαδικασίας της αντιγραφή |  |  |
| 24.9 | AC: 100 - 240 V / 50-60 Hz / 1,0 A |  |  |
| 24.10 | DC: 30 V / 3,5 A |  |  |